**Processo n.º 027/2022**

**EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022**

**O** **MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE**, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público, para conhecimento dos interessados a retificação do edital de **Pregão Eletrônico nº 004/2022**, conforme segue:

**1. FICA ALTERA A DESCRIÇÃO DO ITEM 01 DO OBJETO, DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, NO TOCANTE A DESCRIÇÃO DA CABINE, ONDE SE LÊ: “CABINE ESTENDIDA, LEIA-SE CABINE SIMPLES”.**

**2. CONSIDERANDO QUE AS ALTERAÇÕES DO EDITAL, PODEM ALTERAR VALORES, FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PARA O DIA 16/05/2022, AS 09HORAS.**

**3. OS LICITANTES E DEMAIS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROCESSO NOS LOCAIS INDICADOS NO EDITAL DE ABERTURA.**

**4. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA BEM COMO OS ESCLARECIMENTOS JÁ PUBLICADOS.**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**PREGÃO ELETRONICO N.º 004/2022**

**Recebimento das Propostas: 04/05/2022 – 09horas (Horário de Brasília)**

**Data abertura da sessão: 16/05/2022– 09h (Horário Brasília)**

**1. OBJETO**

AQUISIÇÃO DE **CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, 6 X 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR Unitário** | **TOTAL** |
| **1** | UNID. | 01 | Caminhão novo, com caçamba basculante ano/modelo no mínimo 2021/2022 versão 6x2, **com cabine simples**, ar condicionado, com motor movido à óleo diesel, com no mínimo 06 cilindros verticais em linha, turbocooler, com potência mínima de 255 CV, com gerenciamento eletrônico de combustível com sistema de injeção individual, caixa de câmbio manual com no mínimo 6 marchas a frente e uma a ré, com embreagem monodisco com diâmetro de no mínimo 380 mm, com direção hidráulica, com Peso Bruto Total (PBT) legal de no mínimo 23.000 kg, com freio a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com tanque de combustível de no minimo 200 litros, com entre-eixos adequado para instalação de caçamba basculante, com garantia de no mínimo 12 meses sem limite de quilometragem.  Equipado com caçamba basculante com capacidade de no mínimo 12m³ com um cilindro hidráulico frontal, bomba hidráulica, tomada de força, mangueiras e conexões, chassi duplo em chapa de aço de no mínimo 8,00mm, laterais em chapa de aço de no mínimo 4,75mm, travessas em chapa de aço de no mínimo 6,35mm, assoalho em chapa de aço de no mínimo 6,35mm, proteção lateral e para-choque traseiro homologado conforme normas do INMETRO, escada lateral, barrica d’água, caixa para ferramentas, para-barros de borracha.  Pintura da caçamba com fundo epox e tinta”PU” na cor padrão do veículo, faixas refletivas laterais, faixa refletiva do para-choque traseiro, com tampa traseira basculante, demais itens conforme legislação vigente. |  |  |

**2. JUSTIFICATIVA**

**2.1.** Aquisição do Caminhão Basculante, nas especificações mínimas expressas no Termo de Referência deste Edital, possibilitará uma considerável ampliação e melhoria no desempenho de muitas atividades essenciais da secretaria de obras, notoriamente, o maquinário é um facilitador de atividades, e em muitos casos praticamente indispensável, dito isso, a aquisição é plenamente justificável.

**3. FORMA DE PAGAMENTO:**

**3.1**. O pagamento será efetuado, após entrega e aprovação, com o aceite da administração e mediante a apresentação da nota fiscal.

**4. DA FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**4.1.** Na formalização da proposta da empresa vencedora, será considerado obrigatoriamente:

**a) Preço unitário e total para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com duas casas decimais**.

CACIQUE DOBLE, 02 DE MAIO DE 2022.

LUIZ ANGELO DEON

PREFEITO MUNICPAL.

**Registre-se e Publique-se:**

Luciane de Fátima Cagnini

Secretária Municipal de Administração.